Rybnik, dn. 14.01.2025 r .

**Odpowiedź na pytania**

Dotyczy: Postępowania przetargowego na „**Modernizacja, rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie oczyszczalni ścieków w Rybniku”.**

W związku z pytaniami skierowanymi do PWiK Sp. z o.o. odnośnie w/w postępowania przekazujemy Państwu pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami.

**Pytanie 1 :**

Czy Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy o wartości 100 tyś. zamiast gotówki w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej jak również podtrzymuje wymóg wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej zgodnie z zapisami specyfikacji przetargowej.

**Pytanie 2 :**

Prosimy o doprecyzowanie wysokości słupów, gdyż w opisie zawartym w projekcie technicznym jest mowa o słupach 7m i 5m, natomiast w zestawieniu materiałów i na rys E-10 jest mowa tylko o słupach 8m.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż oprawy parkowe S1 oraz lampa L4.1.1 mają być zamontowane na słupach o wysokości 5m, pozostałe słupy mają mieć wysokość 8m.

**Pytanie 3 :**

Prosimy o doprecyzowanie ilości wysięgników 2-ramiennych, z uwagi na to, że na schematach ideowych jest ich 18 szt. natomiast w zestawieniu materiałów i przedmiarze jest ich 27szt.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż ilość wysięgników 2-ramiennych wynosi 18 sztuk.

**Pytanie 4 :**

Czy Zamawiający dopuszcza oprawy równoważne dla tego zadania?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, Zamawiający dopuszcza oprawy równoważne do tego zadania.

**Pytanie 5 :**

Prosimy o doprecyzowanie ilości słupów, gdyż ze schematów linii oświetleniowej wynika, że jest ich 101szt. natomiast przedmiar zakłada ich 108szt.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż ilość słupów oraz fundamentów wynosi 101 szt.

**Pytanie 6:**

Prosimy o potwierdzenie, że oprawy mają być montowane na słupach na wysokości 8m.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z pytaniem nr 2 lampy L3 montowane mają być na elewacji obiektów.